Сравнение трансмиссий Hydro-Gear
	Параметр
	ZT-3400
	ZT-5400

		Объёмная подача насоса
	12 см3/оборот
	16 см3/оборот

	Рабочий объём гидромотора
	16 см3/оборот
	21,8 см3/оборот

	Обороты приводного вала насоса (вход):
- Максимальные (без нагрузки) об/мин
-Минимальные (с нагрузкой) об/мин
	

3 600

1 800
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3 600

1 800

	Крутящий момент на выходе гидротрансмиссии, Н×м
	677
	949

	Максимальная скорость, км/ч
	до 16
	до 29

	Максимальная масса приводимого в движение агрегата, кг
	до 725
	до 997

	Диаметр выходного вала (ступицы), мм
	28,56
	35

	Масса трансмиссии, кг
	15,6
	25,85



